|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处方 | 频率 | 气压 | 探头选择 | 发数 |
| 自定义 | 1Hz | 2bar | 6D | 初始值为10000，用户自行设置。 |
| 肩部 | 9Hz | 3bar | 15D | 初始值为10000，用户自行设置。 |
| 肘部 | 6Hz | 2bar | 15R | 初始值为10000，用户自行设置。 |
| 臂部 | 4Hz | 3bar | 20R | 初始值为10000，用户自行设置。 |
| 膝盖 | 8Hz | 4bar | 6D | 初始值为10000，用户自行设置。 |
| 小腿 | 3Hz | 2bar | 15D | 初始值为10000，用户自行设置。 |
| 脚部 | 7Hz | 2.5bar | 15R | 初始值为10000，用户自行设置。 |
| 腰背 | 10Hz | 3bar | 15D | 初始值为10000，用户自行设置。 |
| 颈部 | 1Hz | 1.5bar | 6D | 初始值为10000，用户自行设置。 |